Карта размещения рекламной конструкции №26

по адресу: Иркутская область, р.п. Чунский, ул. Ленина, 58



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

РАЗМЕРЫ:

- размер информационного поля: 3х6 м;

- билборд двухсторонний;

- допустимая высота опорной стойки:

от 4,5 м до 6,0 м;

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:

- бумажный постер;

- виниловое полотно.

ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:

- рекламная конструкция предполагает

использование энергосберегающей системы подсвета.