Схема размещения рекламной конструкции №21

по адресу: Иркутская область, р. п. Чунский, автомобильная дорога Тайшет-Чуна –Братск ул.Саянская), район производственной базы возле ж/д переезда

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\пром база.emfПримечание:Рекламная конструкция размещается на расстоянии:- не менее 5 м. от бордюрного камня (бровки) автомобильной дороги. | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:РАЗМЕРЫ:- размер информационного поля: 3 х6 м;- 2-х сторонний;- допустимая высота опорной стойки: от 4,5 м до 6,0 м;ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:- бумажный постер;- виниловое полотно.ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей системы подсвета. | C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\121 км\DSC06827.JPGC:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\121 км\DSC06828.JPG |