Карта размещения рекламной конструкции №22

по адресу: Иркутская область, р. п. Чунский, ул. Ленина, напротив железнодорожного вокзала

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:РАЗМЕРЫ:- размер информационного поля: 3х6 м;- 3-х сторонний;- допустимая высота опорной стойки: от 4,5 м до 6,0 м;ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:- бумажный постер;- виниловое полотно.ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей системы подсвета. | C:\Users\e.sobennikova\Pictures\20.pngC:\Users\e.sobennikova\Pictures\20.pngE:\DCIM\100PHOTO\SAM_1302.JPG |