Карта размещения рекламной конструкции №8

по адресу: Иркутская область, р.п. Чунский, ул. 40 лет Победы, между домами № 5 и № 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\5\40 лет 3.emf | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:РАЗМЕРЫ:- размер информационного поля: 3х6 м;- 2-х сторонний;- допустимая высота опорной стойки: от 4,5 м до 6,0 м;ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:- бумажный постер;- виниловое полотно.ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей системы подсвета. | C:\Users\e.sobennikova\Pictures\РК.pngC:\Users\e.sobennikova\Pictures\РК.pngC:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\40 лет между домами\SAM_1269.JPG |