Карта размещения рекламной конструкции №9

по адресу: Иркутская область, р.п. Лесогорск, ул. Шастина, (в районе АЗС Терминал)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10м  10м | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:  РАЗМЕРЫ:  - размер информационного поля: 3х6 м;  - 2-х сторонний;  - допустимая высота опорной стойки:  от 4,5 м до 6,0 м;  ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:  - бумажный постер;  - виниловое полотно.  ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:  - рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей системы подсвета. |  |