Карта размещения рекламной конструкции №4

по адресу: Иркутская область, Чунский район,р.п.Лесогорск, ул. Ленина,2Б, производственная база

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:РАЗМЕРЫ:- размер информационного поля: 3х6 м;- 2-х сторонний;- допустимая высота опорной стойки: от 4,5 м до 6,0 м.ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ:- бумажный постер;- виниловое полотно.ПОДСВЕТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:- рекламная конструкция предполагает использование энергосберегающей системы подсвета. | C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\SAM_1553.JPG |