Об информации по факту тяжелого несчастного случая произошедшего

в ООО «Октябрьский ЛЗК» 13.01.2024 года

13.01.2024 г. стажер по должности станочник-распиловщик при подаче лафета на многопильный деревообрабатывающий станок китайского производства марки SHENGONG MJF142S-1750, получил травму вылетевшим из станка тонким отщепом доски, который ударил в область правого глаза. Изначально ОГБУЗ «Чунская РБ» травма квалифицировалась легкой степени тяжести, 29.01.2024 г. категорию переквалифицировали в тяжелую степень.

Причины несчастного случая:

*(основная)*

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в необеспечении безопасных условий труда при работе на станке SHENGONG MJF 142S-1750, чем нарушены:
ст. 214 ТК РФ где работодатель обязан обеспечить: безопасность работников при эксплуатации оборудования, осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; п. 883 (2) Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных работ, № 644н где запрещается находиться в плоскости работающей пилы в зоне возможного выброса обрабатываемого материала; п. 4.2 должностной инструкции директора по производству ООО «Октябрьский ЛЗК» где он должен обеспечивать постоянную исправность оборудования, приспособлений и инструмента, наличие и исправность ограждающих, экранирующих и блокировочных устройств на оборудовании и установках.

*(сопутствующие причины)*

2. Не обеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины, а именно: работник в ходе выполнения работ не применил защитные очки, которые находились в бытовом помещении, а мастер лесопиления не проконтролировал.

3. Руководителями и специалистом по охране труда не установлен риск вылета отщепа дерева из станка марки SHENGONG MJF 142S-1750 и не приняты меры по защите работников от указанного риска.

4. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, в том числе: непроведение обучения и проверки знаний охраны труда выразившееся в допуске к работе в качестве станочника-распиловщика без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда, где проверка знания требований охраны труда работников является неотъемлемой частью проведения инструктажа по охране труда и обучения по охране труда и направлена на определение качества знаний, усвоенных и приобретенных работником при инструктаже по охране труда и обучении по охране труда; не допускает к работе (отстраняет от работы) в соответствующий день (смену) работающего, не прошедшего инструктаж, проверку знаний по охране труда, не использующего требуемые средства индивидуальной защиты, обеспечивающие безопасность труда, не прошедшего медицинский осмотр.